Bremse og sætte farten ned **3**

Tryk mindre på håndtaget, eller slip det

helt. Parkeringsbremsen aktiveres auto- matisk, når der ikke trykkes på håndtaget.

Frigear/kørsel uden motorhjælp

Tryk det sorte frigear-håndtag (3) ned på begge hjul.

Bemærk: Når hjulene er i frigear, kan motoren ikke benyttes. Hvis der tændes for motoren, blinker batteriindikatorens 9 lamper hurtigt.

Hjulene bringes ud af frigear ved at skub- be håndtagene på begge hjul op. Herved aktiveres parkeringsbremsen automatisk. Sluk for motoren, og tænd den igen – så er kørestolen klar til brug.

Transport i taxi (4)

Advarsel: En person må kun sidde i kørestolen under transport, hvis køresto-

Friløbsmærkat

**Greb i opadvendt position:**

parkeringsbremse aktiveret

**Greb i nedadvendt position:**

friløb aktiveret

**QUICK guide**

**Kelvin** Aura kørestol med hjælpemotor



Opladning

Sæt opladerens stik i kørestolens stik. Sæt opladerens stik i en stikkontakt.

Bemærk: Opladeren må ikke efterlades uden opsyn, når den er tilsluttet.

Batteriet må f.eks. ikke oplades natten over.

Start

Drej indstillingsknappen (E) til position (A). Denne “indendørs-indstilling” (A) begrænser hastighed og acceleration til brug inden døre, og når man skal manøvrere på begrænset plads.

Slukning

Drej indstillingsknappen (E) til position (B).

len er udstyret med et klistermærke, der angiver, at den er godkendt til det.

Kørestolen må ALDRIG sættes i frigear under transport i taxi.

Sluk for motoren under transport.

**4 - Frigear-klistermærke**

**Håndtag op:** parkeringsbremse aktiveret

**Håndtag ned:** frigear aktiveret

Scan koden og få flere produktinformationer.

Hastighedsindstilling D

Drej indstillingsknappen (E) til den ønskede hastighed: 1, 2, 3 eller 4 (D). A

Bemærk: Kontakt forhandleren, hvis der E

ønskes individuelle hastighedsindstillinger. C

Kørsel fremad med motorhjælp

Tænd for motoren (A). B




Vælg den ønskede hastighed, 1, 2, 3 eller 4 (D). Tryk det sorte håndtag ned (2).

**2**

Bemærk:

* Jo længere ned håndtaget trykkes, jo hurtigere kører man.
* Parkeringsbremsen aktiveres automatisk, når der ikke trykkes på håndtaget.

Kørsel baglæns med motorhjælp Anbring tommelfingeren under det sorte håndtag (2), og tryk det opad.



11-2018 Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor

| Tlf. +45 7025 2522 | [**www.cobirehab.com**](http://www.cobirehab.com/)| Tlf. +45 7025 2522 | [**www.cobirehab.com**](http://www.cobirehab.com/)

Find den udvidede brugsanvisning på [**www.cobirehab.com**](http://www.cobirehab.com/)